**江苏雨泉混凝土有限公司**

**2020年度物资采购**

**招投标文件**

**采购人：江苏雨泉混凝土有限公司**

**日期： 2019年12月20日**

**目 录**

第一章 竞争性谈判邀请 ......................................2

第二章 谈判须知.............................................4

谈判须知前附表..............................................4

一、总则....................................................4

二、谈判文件................................................5

三、响应文件的编制..........................................6

四、响应文件的提交..........................................7

五、谈判与评审..............................................8

六、中选结果...............................................9第三章 响应文件（格式）....................................11

第四章 评审办法............................................26

第五章 质量标准及技术要求..................................29

## 

## 第一章 竞争性谈判邀请

**1. 采购条件**

根据招投标有关法律、法规的规定，按照公开、公平、公正的原则，竭诚欢迎具备履约能力的供应商前来参加竞争性谈判。

**2. 项目概况**

2.1项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购

2.2采购方式：竞争性谈判

2.3采购资金：企业自筹

2.4采购内容：本采购为江苏雨泉迪混凝土有限公司2020年度商砼生产用原材料、配件耗材采购，采购内容分包如下：

第一包：水泥类 需求量约24万吨；

第二包：水泥运输类 需求量约24万吨；

第三包：矿粉类 需求量约 6 万吨；

第四包：粉煤灰类 需求量约 6 万吨

第五包：外加剂类 (含砂浆用外加剂） 需求量约5000吨；

第六包：泵车配件耗材；

第七包：搅拌楼配件耗材；

第八包：柴油、油品类；

第九包：泵车维修。

注：以上需求量为暂定量，一切以实际供货量为准。供应商可对以上第一至九标包内容中的一项或多项进行竞标，投多个标包的应独立编制各标包响应文件。

2.5供货服务期限：一年（与成交供应商合同一年一签，第一年合同到期后，采购人将对供应商进行考核，考核合格后纳入合格供应商名单，来年招标优先考虑）。

**3. 供应商资格要求**

3.1供应商应具有独立订立合同的资格及能力的企业或个体工商户，持有效的营业执照、组织机构代码证（个体工商户除外）、税务登记证或三证合一的营业执照。

3.2供应商须对应具备安全生产许可证或全国工业产品生产许可证、生产厂家授权的有效证明、从事道路运输相关证件。

3.3参加第一、三、四、五包的供应商提供的相关材料须具有：市级及以上检验、检测机构出具的投标物资合格的质量检验报告。

3.4供应商近二年在经营活动中没有重大违法记录（由供应商自行作出声明函）。3.5本次竞争性谈判不接受联合体竞标。

3.6参加第二包需垫资200万元，第三、四包需垫资100-200万元、第五包需垫资100-200万元。

**4. 邀请函的获取**

领取邀请函时间：2020年1月2日-1月10日，上午9：00 时至 11:30时，下午14:00 时至16:30时，领取地点：江苏雨泉混凝土有限公司物资部（南京市浦口区汤泉街道大黄社区梁小组，领取邀请文件时请携带相关证书（证件）原件或复印件、**生产许可证复印件、委托代理人身份证扫描件，均加盖公章**，同时填写**谈判申请表（需带公章）**，表示响应。

1. **确定发送供应商名单及抽取谈判小组**

物资部对所有响应的供应商进行汇总整理后，2月10日竞争性谈判领导小组召开二次准备会，领导小组进行确认发送供应商名单。领导小组抽取成立五人谈判小组并推选出谈判组长负责全程谈判。

1. **谈判文件的获取**

参加邀请的供应商，在2020年1月3日发送谈判文件电子版。

**7. 响应文件的递交**

响应文件递交时间：2020年2月10日至2日15日16：30时止。

地点：江苏雨泉混凝土有限公司采购部(南京市浦口区汤泉街道大黄社区梁小组)。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**8. 谈判**

谈判时间：2020年2月17日后开始招标谈判。

地点：江苏雨泉混凝土有限公司（三楼会议室）（南京市浦口区汤泉街道大黄社区梁小组）。

届时请供应商的法定代表人或其授权的委托代理人（携带身份证原件）出席谈判会议。

**9. 发布媒介**

本项目将在南京混凝土协会网站:http://www.nanjingconcrete.com/进行公示。

**10. 联系方式**

**采 购 人：**江苏雨泉混凝土有限公司

**地 址：**南京市浦口区汤泉街道大黄社区梁小组

**联 系 人：**马跃俊

**电 话：**025-58100187

**电子邮箱：**707257393@qq.com

## 第二章 谈判须知

## 谈判须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏雨泉混凝土有限公司 |
| 项目名称 | 江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购 |
| 2 | 采购内容 | 本采购为江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购，具体内容见竞争性谈判文件第五章采购要求。 |
| 3 | 供货服务期限及供货地点 | 供货服务期限：一年（与成交供应商合同一年一签，第一年合同到期后，采购人将对供应商进行考核，考核合格后纳入合格供应商名单）。  供货地点：江苏雨泉混凝土有限公司（南京市浦口区汤泉街道大黄社区梁小组）。 |
| 4 | 供应商资格 要求 | 1、供应商应具有独立订立合同的资格及能力的企业或个体工商户，持有效的的营业执照。  2、参加投标的供应商须对应具备安全生产许可证或全国工业产品生产许可证、矿山开采许可证、生产厂家授权的有效证明、从事道路运输相关证件。  3、参加第一、三、四、五包的供应商提供的相关材料须具有：市级及以上检验、检测机构出具的投标物资合格的质量检验报告。  4、供应商近二年在经营活动中没有重大违法记录（由供应商自行作出声明函）。  5、本次竞争性谈判不接受联合体竞标。  6、参加第二包需垫资200万元，第三、四包需垫资100-200万元、第五包需垫资100-200万元。 |
| 5 | 谈判文件澄清要求递交的截止时间 | 响应文件递交截止时间前。 |
| 6 | 响应文件份数 | 文本标书：正本壹份，副本壹份。 |
| 7 | 提交响应文件截止时间和地点 | 时间：2020年2月10日至2月15日  地点：江苏雨泉混凝土有限公司（南京市浦口区汤泉街道大黄社区梁小组） |
| 8 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2020年2月17日以后，具体时间另行通知。  谈判地点：江苏雨泉混凝土有限公司（三楼会议室）（南京市浦口区汤泉街道大黄社区梁小组） |
| 9 | 评审方法 | 综合评标法 |
| 10 | 其他 | 1.供应商须承诺按采购人的需求供货，以满足采购人的日常需求。  2.本项目的竞标报价将写入采购合同中。  3.邀请函中如与本文件有出入的地方以本文件为主。 |
| **需要补充的其他内容** | | |
| 11 | 供应商在递交响应文件的同时应提交如下证照资料（复印件加盖公章密封在响应文件中）：  （1）法人授权委托书原件、营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、生产许可证复印件、联系人身份证扫描件，均加盖公章。  （2）全国工业产品生产许可证、矿山开采许可证、生产厂家授权的有效证明、从事道路运输相关证件等复印件，均加盖公章。  注：若以上证照资料不能出示，否则竞标被拒绝责任自负。 | |

## 一、总则

1. 采购人、项目名称及采购编号，详见谈判文件“谈判须知前附表”。

2. 采购范围

2.1本项目采购范围：见“谈判须知前附表”。

2.2供货服务期限：见“谈判须知前附表”。

3. 合格的供应商：

3.1供应商应符合竞争性谈判文件“谈判须知前附表”中规定的条件。

3.2 符合上述条件的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

## 二、谈判文件

4. 谈判文件构成

4.1本项目谈判文件由以下所列内容组成。

第一章 竞争性谈判邀请

第二章 谈判须知

第三章 响应文件（格式）

第四章 评审办法

第五章 质量标准及技术要求

4.2根据项目对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

5. 谈判文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如发现表中服务要求（参数）、配置有误或要求不合理的，供应商必须在收到谈判文件后到“谈判须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（加盖公章）要求采购人对谈判文件予以澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

6. 谈判文件的修改

6.1采购人对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，于谈判文件要求提交响应文件截止时间3日前，以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

6.2供应商收到修改内容后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

6.3采购人可以视采购具体情况，延长竞标截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求提交响应文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

## 三、响应文件的编制

7. 响应文件编写注意事项

7.1供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解采购的服务内容和商务条件后，编写响应文件。如果没有按照谈判文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应是供应商的风险，并可能导致该竞标被拒绝。

7.2 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中标明实质性要求和条件的要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.谈判的语言及计量单位

8.1供应商的响应文件以及供应商与采购人就有关竞标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

9. 响应文件构成

**供应商编写的响应文件应由下列部分构成，并按第四章“响应文件(格式)”要求填写。**

9.1报价一览表

9.2竞标函

9.3法定代表人（负责人）身份证明

9.4法人授权委托书

9.5竞标报价明细表

9.6垫资方案及承诺

9.7投标人规模与业绩

9.8其他承诺：由竞标人自行承诺（保供、垫资方面）

9.9竞标人基本情况

10. 响应文件的格式要求

10.1供应商应按第四章“响应文件格式”提供的格式完整地填写。

11. 报价说明

11.1供应商应根据采购人提供的竞争性谈判文件、各自情况，考虑风险因素等进行报价的编制，报价应为采购人指定地点交货价，包含产品采购成本、船运费、运输装御费（送货到采购人指定的现场）、利润、税金等所有费用。

11.2漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在竞标报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

11.3本项目的竞标报价将写入采购合同中。

11.4本次采购在谈判过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。

12.竞标货币

12.1竞标应以人民币报价。

13. 响应文件有效期

13.1响应文件有效期必须按“谈判须知前附表”规定的时间保持有效。

13.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

14. 响应文件的书写要求

14.1响应文件须打印。

14.2响应文件如有修改处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

14.3表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应谈判文件的响应文件将会被认定为无效的竞标。

14.4响应文件应由法定代表人或其委托代理人在响应文件格式中规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。

14.5响应文件应准备正本一份，并按“谈判须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、采购编号、供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件，但须加盖公章。

## 四、响应文件的提交

15.响应文件的密封与标记

15.1供应商应按“谈判须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交响应文件。

15.2供应商应将响应文件正、副本一并装入密封袋中，并在封贴处盖密封章（或公章）。

15.3响应文件袋的封面应注明项目名称、采购编号、供应商名称等内容。

15.4供应商在提交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购人将不予接收。

16. 提交响应文件截止时间和地点

16.1响应文件的提交不得迟于“谈判须知前附表”规定的提交响应文件截止时间。

16.2供应商必须在规定时间内将响应文件提交到“谈判须知前附表”规定的地点。

## 五、谈判与评审

17. 谈判

17.1采购人将在“谈判须知前附表”规定的时间和地点进行谈判，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加谈判会，如供应商未出席谈判会，视为其默认现场竞标结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

17.2谈判程序：

(1)谈判会由采购人主持，主持人宣布谈判会议开始；

(2)介绍参加谈判会议的有关人员；

(3)宣布谈判期间的有关事项；

(4)监督人员或供应商代表检验响应文件密封性，监督人员或工作人员开启符合谈判文件要求封包的响应文件；

(5)谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

(6)谈判的顺序按提交响应文件时签到的顺序进行；

(7)采购人接受第一次报价，第一次报价即为供应商响应文件中的报价（报价不公开），对所投包件中的相关要求进行谈判。

(8)进行最后报价；

(9)谈判会议结束。

17.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

17.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

18. 评审

18.1评审由采购人依法组建的谈判小组成员负责。谈判小组由有关技术、经济等方面的人员组成，成员为5人单数。其中公司领导1人，物资部2人，实验室1人，财务部1人。

18.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3评审工作程序

谈判小组按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

19. 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

19.1谈判时，响应文件中竞标函内容与竞标报价表中内容不一致的，以竞标函为准。

19.2以单价金额计算结果为准；

19.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，供应商同意后，调整后的竞标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其竞标将被拒绝。

**六、中选结果**

20. 中选人的确定

20.1谈判小组应当从保供、垫资、质量和价格等方面均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，每个标包按照最后评审的排名按由高到低的顺序，此次具体包中选名额如下：水泥2家，运输3家，矿粉、粉煤灰各3家，外加剂根据生产需要3-5家，泵车配件耗材2家，搅拌车配件耗材2家，泵车维修3-5家，同时并编写评审报告。

20.2领导小组在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的每个标包的排名候选人中，根据保供、垫资、质量和价格等方面均能满足采购文件实质性响应要求确定中选供应商。领导小组逾期未确定中选供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后评审排名由高到低顺序的供应商为中选供应商。若排名第一的中选候选人放弃成交或被取消成交资格，领导小组可以与排名第二的中选候选人成交，依次类推。

21. 授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权对“服务要求”中规定的服务内容予以增加或减少。

22. 中选通知书

22.1中选结果由采购人向中选人发出中选通知书。

22.2中选通知书是合同的一个组成部分。

22.3采购人无义务向未成交供应商解释落标原因和退回响应文件。

23. 签订合同

中选人收到成交通知书后，按谈判文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订《原材料采购合同》。

## 

## 第三章 响应文件（格式）

**江苏雨混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购**

**第（ ）包**

竞争性谈判

响应文件

供应商： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： （签字)

日期： 年 月 日

## 

## 一、报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购 |
| 材料名称 |  |
| 单价报价（元）及组成方式 |  |
| 保供承诺 |  |
| 垫资承诺 |  |
| 质量承诺 |  |

**注：**表中报价应与 “竞标函”中报价和“竞标报价明细表”中报价一致。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：　　　年　　月　　日

**此表应放于响应文件封面后第一页。**

## 二、竞标函部分

**2.1竞标函**

致：江苏雨泉混凝土有限公司

根据贵方为2020年度商砼生产用物资采购项目竞争性谈判采购文件及竞争性谈判公告，正式授权下述签字人 （姓名和职务） 全权代表供应商 （供应商全称） 参加竞标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件中本标包采购清单中所有内容单价报价为人民币（大写） 元。

2.我方同意在谈判须知规定的谈判日期起遵循本竞标文件，并在谈判须知前附表规定的竞标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方竞标被接受，则至合同履行完为止，本竞标函保持有效。

3.如我方竞标被接受，我们将按照服务方案中承诺的内容提供服务，并接受相关部门的检查和督促。

4. 我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

5. 如果在竞标文件有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，由我方负责。

6. 无论成交与否，我们愿意承担由竞标准备直至签订合同协议前后所发生的一切责任。

7. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8. **我方承诺：**我方提供的产品具有：相关质量检验合格证明**（第一、三、四、五、六、七标段的供应商必须承诺）。**

**9.**其他服务承诺和优惠承诺： 。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐 号：

法定代表人或其委托代理人（负责人）（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

**2.2法定代表人（负责人）身份证明**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖公章）

日期： 年 月 日

**2.3授权委托书**

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购响应文件、签订合同和处理后期供货过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

**附：法定代表人身份证复印件；**

**附：委托代理人身份证复印件。**

供应商： （公章）

法定代表人（负责人）： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日期： 年 月 日

## 三、商务部分

**3.1报价说明**

3.1.1 本报价依据本采购竞争性谈判须知的有关条款进行编制。

3.1.2 供应商应将竞标报价需要说明的事项，用文字书写与竞标报价表一并报送。

**3.2竞标报价明细表**

**第一包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第一包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格（型号） | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 水泥 |  | 散装PO42.5 |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 |  | 散装PII52.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第二包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第二包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所运 品牌 | 单位 | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 水泥运输 |  | 吨 |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距：从 至 |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第三包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第三包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格（型号） | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 矿粉 |  | S95 |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第四包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第四包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格（型号） | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 粉煤灰 |  | I级灰 |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 |  | II级灰 |  |  |
| 3 |  | I级灰 |  |  |
| 4 |  | II级灰 |  |  |
| 5 |  | I级灰 |  |  |
| 6 |  | II级灰 |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第五包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第五包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 外加剂 |  |  |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第六包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第六包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 汽车泵臂架管 |  |  |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 | 地泵管 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第七包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第七包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 中途斗耐磨板 |  |  |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 | 拢料斗耐磨板 |  |  |  |  |
| 3 | 电动机 |  |  |  |  |
| 4 | 螺杆空压机保养 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第八包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第八包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 0#柴油 |  |  |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 | 液压油 |  |  |  |  |
| 3 | 锂基脂 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**第九包**

项目名称：江苏雨泉混凝土有限公司2020年度商砼生产用物资采购（第九包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 单价（元/吨） | 备注 |
| 1 | 汽车泵上装 |  |  |  |  | 价格随市场行情调整 |
| 2 | 汽车泵下装 |  |  |  |  |
| 3 | 地泵车 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表说明:表中的单价应与报价一览表中的竞标单价一致。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**3.3质量承诺**

由各供应商按照要求自行编写，需加盖公章，格式不限。

**3.4供应商垫资承诺**

由各供应商按照要求自行编写，需加盖公章，格式不限。

## 四、技术部分

一、服务方案

1.1公司简介

1.2供货能力、供货品种和品牌、供货渠道说明

1.3总体项目服务方案

1.4针对本项目的配送服务方案

1.5产品质量保证措施及服务保障承诺（包括违约承诺）

1.6拟投入本项目服务的主要人员（附人员复印件）

1.7拟投入本项目的设备（包括生产设备等）、工具（包括运输车辆明细表）情况表。

二、投标人规模

投标人经营实力

（1）整体经营范围及场所详情一览表（附相关材料证明复印件，否则在评标时该项不得分）

（2）自有场地基本一览表（五、六包）

（3）自有或专用车辆配备情况一览表（二、三、四、五、六、七、八、九包）

（4）管理人员及工作人员一览表

三、企业信誉

本企业的社会信誉、资信等有关证明资料（各类获奖证明，证书等复印件）。

招标文件要求的或根据评标办法认为有助于评标的其它材料。

## 四、其他

1. 公司基本情况（格式参考附表1）；

2. 声明书

3. 其他材料

附件 1：营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证（若有）或三证合一的营业执照复印件；

附件 2：供应商应提供及认为有必要提供的其他资料。

**声明书**

**江苏雨泉混凝土有限公司 ：**

我方在此声明，我方参加 2020年度商砼生产用物资采购 的采购活动前二年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**附表1:公司基本情况表(格式)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 经济类型 |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职 务 |  |
| 经营、技术负责人 | 姓名 | 职 务 |  |
| 工商登记 | 登记机关： 注册资本金: | | |
| 执照号： 上年审验: | | |
| 税务登记 | 登记机关： 税务号： | | |
| 企业资质等级 | 证书号： | | |
| 经营范围 | 主营： | | |
| 兼营： | | |
| 职工情况 | 管理人员： 技术人员： | | |
| 工人： 员工总数： | | |
| 固定资产 | 资产总值： 生产能力： | | |
| 产销情况 | 上年产值： 销售总额： | | |
| 企业详细地址 | 公司本部： 省 市 区 路 号  分公司（办事处）： 省 市 区 路 号 | | |
| 通信联系 | 企业联系电话： 传真: 电子邮箱: | | |
| 业务联系人： 电话： | | |
|  |  | | |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期： 年 月 日

最后报价（格式）

最后报价承诺书

致：江苏雨泉混凝土有限公司

根据你方 2020年度商砼生产用原材料采购 竞争性谈判文件，我方愿以最后决定的报价作为第 包单价作为最后报价，根据谈判须知及有关要求和我方响应文件的承诺，承担本项目供货期限内的全部工作，并承担任何服务质量责任。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称（项目） | 品牌 | 型号 | 产地 | 单 价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

其他补充说明（若有）：

供应商： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

（**注：1.最后报价承诺书不需要装订在响应文件中；2.最后报价承诺书应单独打印，并加盖单位公章，于谈判结束后当场填报。**）

## 

## 第五章 评审办法

**1. 评审方法**

本次评审采用**综合评标法**。投标文件谈判小组打分。谈判小组根据评审标准和评分办法独立量化评分，汇总后形成各投标人最总得分，按得分由高到低排名，产生排名前二的投标人。

评标委员会按照招标文件中规定的综合评分标准和方法对投标文件进行综合评价比较。评分标准如下：

1. **评审标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 报价方案10% | 10分 | 二次报价在同类报价中最低得10分，比最低每高一名的减1分，以此类推。 |  |
| 质量措施20% | 20分 | 对质量的控制有效的文件支撑。没有负偏离得10分；有一项负偏离的扣5分，扣完为止。   1. 对所供材料有质量措施及具体方案的，得5分，否则不得分； 2. 有委外检验机构出具的检验证明的，得5分，否则不得分；   （本项对运输不作要求） |  |
| 资格检查 5% | 5分 | 1. 提供有效营业执照的得1分。 2. 经营范围中须含本次采购项目货物相关的经营范围得1分，没有的不得分。 3. 具有全国工业产品生产许可证（个体工商户除外）、生产厂家授权书、道路运输运许证、矿山开采许可证（个体工商户除外），得1分，没有不得分。 4. 提供市级以上检验机构出具的产品质量检验报告得2分，没有不得分。 |  |
| 垫资方案30% | 30分 | 1. 水泥运输：有垫资承诺，得5分。垫资≥200万的，得25分；垫资＜200万≥100万的，得15分；垫资＜100万，得5分；没有垫资承诺且不垫资的，不得分。 2. 矿粉、粉煤灰：有垫资承诺，得5分。垫资≥400万的，得25分；垫资＜400万≥300万的，得20分；垫资＜300万≥200万的，得15分；垫资＜200万≥100万的，得10分；垫资＜100万，得5分；没有垫资承诺且不垫资的，不得分。 3. 外加剂：常用品种有垫资承诺，得5分。垫资≥300万的，得25分；垫资＜300万≥200万的，得20分；垫资＜200万≥100万的，得15分；垫资＜100万得10分；没有垫资承诺且不垫资的，不得分。非常用品种有垫资承诺，得5分。垫资≥100万的，得25分；垫资＜100万≥50万的，得20分；垫资＜50万的，得15分；没有垫资承诺且不垫资的，不得分。 |  |
| 保供能力35% | 35分 | 1. 各包承诺在一年内连续供应且保证货源的，有承诺书的，得10分。 2. 在市场货源紧张的情况下能确保供应的，有承诺书的，得15分。 3. 有稳定货源厂家且有授权的文书或合同，得10分。 4. 水泥运输有固定车辆5台以上确保供应的，有承诺书的，得15分。 5. 水泥运输有固定车辆4台以上确保供应的，有承诺书的，得10分。 6. 水泥运输确保连续供应满足生产的，有承诺书的，得20分。 |  |

2.1供应商竞标评审排序

详见附表一《供应商竞标评审排序表》。

**3.评审程序**

3.1谈判小组成员评审全程由公司股东代表全程监督。

3.2 详细评审

3.2.1谈判小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.3谈判结果

3.3.1谈判小组应当从保供、垫资、质量和价格等方面均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，去掉一个最高分和一个最低分取平均值，作为该投标人的最终得分。每个标包按照最后评审的排名按由高到低的顺序，此次中选名额如下：水泥2家，水泥运输1家，矿粉、粉煤灰各3家，外加剂根据生产实际需要3-5家，泵车配件耗材2家，搅拌楼配件耗材2家，同时并编写评审报告。

3.3.2领导小组在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的每个标包的排名候选人中，根据保供、垫资、质量和价格等方面均能满足采购文件实质性响应要求确定中选供应商。领导小组逾期未确定中选供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后评审排名由高到低顺序的供应商为中选供应商。若排名第一的中选候选人放弃成交或被取消成交资格，领导小组可以与排名第二的中选候选人成交，依次类推。

**附表一：供应商竞标评审排序**

**供应商竞标评审排序表**

项目名称：

谈判地点: 日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 | 投标品种 | 得分 | 排名 | 谈判小组成员签字 |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

谈判小组成员签字：

监督人员签字：

## 第六章 质量标准和技术要求

**第一包、水泥**

**水泥的质量应符合国家标准GB175-2007要求和表1的规定：**

表1水泥的技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 | | 技 术 要 求 | | | |
| 1 | 比表面积 | | ≥300m2/kg | | | |
| 2 | 安定性 | | 合格 | | | |
| 3 | 细度 | | 80UM方孔筛筛余不大于10%或45UM方孔筛筛余不大于30% | | | |
| 4 | 凝结时间 | | 硅酸盐水泥初凝时间不小于45min，终凝时间不大于390min。普通硅酸盐水泥初凝时间不小于45min，终凝时间不大于600min。 | | | |
| 5 | 烧失量 | | ≤5.0%（52.5水泥≤3.5%） | | | |
| 6 | 水泥品种 | 强度等级 | 抗压强度 | | 抗折强度 | |
| 3d | 28d | 3d | 28d |
| 硅酸盐水泥 | 52.5 | ≥23 | ≥52.5 | ≥4 | ≥7 |
| 52.5R | ≥27 | ≥5 |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
| 42.5R | ≥22 | ≥4 |

注：厂家需提供一份本年度委外检测报告，检测内容涵盖水泥的各项指标要求（必须有Cl—含量、碱含量）。

**第二包、水泥运输**

1. 运输单位必须列出用于对该招标项目保供的运输车辆的车号、载重吨位，运输单位（或所属法人名下）自有机动车登记证书车辆标准载重合计总吨位应在250吨及以上（具备5台套以上散装罐车），并确保24小时满足招标单位运输要求，不能影响招标单位正常的生产经营活动。
2. 通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。

**第三包、矿粉**

**矿物掺和料的技术要求应符合国家标准GB/T18046-2017要求和表2的规定：**

表2磨细矿渣粉的技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 | | 技 术 要 求(S95) |
| 1 | 烧失量，% | | ≤3.0 |
| 2 | 比表面积，m2/kg | | ≥400 |
| 3 | 含水量，% | | ≤1.0 |
| 4 | 活性指数，% | 28d | ≥95 （7d ≥75） |

注：厂家或供应商需提供一份本年度委外检测报告，检测内容涵盖矿粉的各项指标要求（必须有Cl—含量、碱含量）。

**第四包、粉煤灰**

**矿物掺和料的技术要求应符合国家标准GB/T1596-2017要求和表3的规定：**

表3粉煤灰的技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 | 技 术 要 求 | |
| I级 | II级 |
| 1 | 细度，% | ≤12.0 | ≤30.0 |
| 2 | 需水量比，% | ≤95 | ≤105 |
| 3 | 烧失量，% | ≤5.0 | ≤8.0 |
| 4 | 含水率，% | ≤1.0 | |
| 5 | SO3含量，% | ≤3.0 | |

注：厂家或供应商需提供一份本年度委外检测报告，检测内容涵盖粉煤灰的各项指标要求（必须有Cl—含量、碱含量、游离氧化钙），无明显异味（含加热后）。

**第五包、外加剂**

**外加剂的匀质性应符合现行国家标准《混凝土外加剂》（GB8076-2008）的规定和外加剂的性能应符合表8的规定：**

表8 外加剂的技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | | 指 标 |
| 1 | 水泥净浆流动度，mm | | | ≥240 |
| 2 | 减水率，% | | | ≥20 |
| 3 | 含气量，% | 用于配制非抗冻混凝土时 | | ≥3.0 |
| 用于配制抗冻混凝土时 | | ≥4.5 |
| 4 | 常压泌水率比，% | | | ≤20 |
| 5 | 抗压强度比，% | 3d | | ≥130 |
| 7d | | ≥125 |
| 28d | | ≥120 |
| 6 | 掺量 | | | 1.0-1.3 |
| 7 | 砂浆 | | 砂浆工作性能 | 满足施工要求 |
| 凝结时间h | ≥24 |

注：厂家需提供一份本年度委外检测报告，检测内容涵盖外加剂的各项指标要求（必须有Cl—含量、碱含量）。